S100 OpenExplorer

# #hb_model_info工具

`hb_model_info` 是用于解析*.hbm和*.bc编译时的依赖及参数信息、*.onnx模型基本信息，同时支持对*.bc可删除节点进行查询的工具，可通过启动webserver以查看模型结构。

## #支持范围

支持查看 *.onnx模型基本信息，*.bc模型的依赖及参数信息、可删除节点信息，*.hbm模型的依赖及参数信息。

## #使用方法

`Usage: hb_model_info [OPTIONS] MODEL_PATH A tool to get info about model compilation parameters, properties Options: -h, --help Show this message and exit. --version Show the version and exit. -v, --visualize Start netron server to show model structure`

## #命令行参数

参数名称 | 参数说明
--- | ---
`-h, --help` | 显示帮助信息。
`--version` | 显示版本并退出。
`-v, --visualize` | 启动webserver以查看模型结构，查看完毕后可使用 `Ctrl+C` 关闭。

## #使用示例

以`resnet50_224x224_nv12.hbm`模型为例，使用以下命令查看模型编译信息：

`hb_model_info ./model_output/resnet50_224x224_nv12.hbm`

## #输出内容说明

输出部分包括模型编译时的一些输入信息，以及模型上板运行时会占用的内存信息，如下所示：

注解

以下代码块中的版本号信息等内容将随发布包版本变化，此处仅为示例。

`log will be stored in /open_explorer/samples/ai_toolchain/horizon_model_convert_sample/03_classification/03_resnet50/hb_model_info.log Start hb_model_info.... hb_model_info version 3.4.3 hbm_path: /open_explorer/samples/ai_toolchain/horizon_model_convert_sample/03_classification/03_resnet50/model_output/resnet50_224x224_nv12.hbm pid:94252 tid:94252 hbrt4_log/src/logger.rs:402: Logger of HBRT4 initialized, version = 4.4.3 pid:94252 tid:94252 hbrt4_loader/src/parsing.rs:91: Load hbm from file; filename="resnet50_224x224_nv12.hbm" pid:94361 tid:94361 hbrt4_log/src/logger.rs:402: Logger of HBRT4 initialized, version = 4.4.3 pid:94361 tid:94361 hbrt4_loader/src/parsing.rs:42: Load hbm header from file; filename="resnet50_224x224_nv12.hbm" pid:94361 tid:94361 hbrt4_log/src/logger.rs:402: Logger of HBRT4 initialized, version = 4.4.3 pid:94361 tid:94361 hbrt4_loader/src/parsing.rs:91: Load hbm from file; filename="resnet50_224x224_nv12.hbm" FPS=1145.9400000000001, latency = 872.60000000000002 us, DDR = 26316800 bytes, Compiling HBDK version = "4.4.3" (see .hb_model_info/resnet50_224x224_nv12.html) HBDK hbm perf SUCCESS ************* resnet50_224x224_nv12 ************* ############# model deps info ############# builder version : 3.4.3 hbdk version : 4.4.3 hmct version : 2.0.5 ############# model_parameters info ############# onnx_model : /open_explorer/samples/ai_toolchain/horizon_model_convert_sample/01_common/model_zoo/mapper/classification/resnet50/resnet50.onnx BPU march : nash-e layer_out_dump : False working dir : /open_explorer/samples/ai_toolchain/horizon_model_convert_sample/03_classification/03_resnet50/model_output output_model_file_prefix: resnet50_224x224_nv12 node_info : {} ############# input_parameters info ############# ------------------------------------------ ---------input info : input --------- input_name : input input_type_rt : nv12 input_space&range : regular input_type_train : rgb input_layout_train : NCHW norm_type : data_mean_and_scale input_shape : 1x3x224x224 mean_value : [123.675, 116.28, 103.53] scale_value : [0.01712475, 0.017507, 0.01742919] std_value : [] separate_batch : False ---------input info : input end ------- ------------------------------------------ ############# calibration_parameters info ############# calibration_type : default max_percentile : None per_channel : False cal_data_dir : /open_explorer/samples/ai_toolchain/horizon_model_convert_sample/03_classification/03_resnet50/calibration_data_rgb ############# compiler_parameters info ############# debug : True optimize_level : O2 compile_mode : latency core_num : 1 balance_factor : 100 input_source : {'input': 'pyramid'} cache_mode : disable ############# memory info ############# input memory : 75264 output memory : 4096 static memory : 26478248 dynamic memory : 79360 intermediate memory : 0 temporary memory : 0 min memory requirement: 26557608 hbm_path: /open_explorer/samples/ai_toolchain/horizon_model_convert_sample/03_classification/03_resnet50/model_output/resnet50_224x224_nv12.hbm pid:94252 tid:94252 hbrt4_loader/src/parsing.rs:42: Load hbm header from file; filename="resnet50_224x224_nv12.hbm" pid:94252 tid:94252 hbrt4_log/src/logger.rs:402: Logger of HBRT4 initialized, version = 4.4.3 pid:94252 tid:94252 hbrt4_loader/src/parsing.rs:91: Load hbm from file; filename="resnet50_224x224_nv12.hbm" ############# Model input/output info ############# NAME TYPE SHAPE DATA_TYPE ------ ------ ---------------- --------- input_y input [1, 224, 224, 1] UINT8 input_uv input [1, 112, 112, 2] UINT8 output output [1, 1000] FLOAT32`
页面目录